|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | | | | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КИПЭВ(Вт,Вм),  КИПЭП | 6,6 | – | 9,5 | 9,7 | 10,2 | 12,6 | 13,6 | 13,6 | 14,6 | 16,2 | 17,2 |
| КИПЭВКГ(Гт,Гм),  КИПЭПКГ | 8,1 | – | 11,0 | 11,2 | 11,7 | 13,9 | 14,9 | 14,9 | 16,0 | 17,6 | 18,6 |
| КИПЭВКВ(Вт,Вм),  КИПЭПКП | 13,2 | – | 15,6 | 15,8 | 16,3 | 17,8 | 18,8 | 18,8 | 19,8 | 21,4 | 22,4 |
| КИПЭВБВ(Вт,Вм),  КИПЭПБП | 13,5 | – | 15,9 | 16,1 | 16,6 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 21,6 | 22,6 |
| КИПвЭВ(Вт,Вм),  КИПвЭП | 7,6 | 7,7 | 10,9 | 11,3 | 12,0 | 14,6 | 15,9 | 15,9 | 17,1 | 19,0 | 20,2 |
| КИПвЭВКГ(Гт,Гм),  КИПвЭПКГ | 8,5 | 9,2 | 12,4 | 12,8 | 13,5 | 16,0 | 17,2 | 17,2 | 18,5 | 20,3 | 21,6 |
| КИПвЭВКВ(Вт,Вм),  КИПвЭПКП | 13,4 | 14,1 | 17,3 | 17,7 | 18,4 | 19,8 | 21,0 | 21,0 | 22,2 | 24,1 | 25,4 |
| КИПвЭВБВ(Вт,Вм),  КИПвЭПБП | 13,7 | 14,4 | 17,6 | 18,0 | 18,7 | 20,0 | 21,2 | 21,2 | 22,5 | 24,4 | 25,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | | | | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КИПЭВ(Вт,Вм),  КИПЭП | 6,2 | – | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 12,6 | 13,6 | 13,6 | 14,6 | 16,2 | 17,2 |
| КИПЭВКГ(Гт,Гм),  КИПЭПКГ | 7,7 | – | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 13,9 | 14,9 | 14,9 | 16,0 | 17,6 | 18,6 |
| КИПЭВКВ(Вт,Вм),  КИПЭПКП | 12,8 | – | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 17,8 | 18,8 | 18,8 | 19,8 | 21,4 | 22,4 |
| КИПЭВБВ(Вт,Вм),  КИПЭПБП | 13,1 | – | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 21,6 | 22,6 |
| КИПвЭВ(Вт,Вм),  КИПвЭП | 7,3 | 7,4 | 10,6 | 11,3 | 12,0 | 14,6 | 15,9 | 15,9 | 17,1 | 19,0 | 20,2 |
| КИПвЭВКГ(Гт,Гм),  КИПвЭПКГ | 8,2 | 8,9 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 16,0 | 17,2 | 17,2 | 18,5 | 20,3 | 21,6 |
| КИПвЭВКВ(Вт,Вм),  КИПвЭПКП | 13,1 | 13,8 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,8 | 21,0 | 21,0 | 22,2 | 24,1 | 25,4 |
| КИПвЭВБВ(Вт,Вм),  КИПвЭПБП | 13,4 | 14,1 | 17,3 | 18,0 | 18,7 | 20,0 | 21,2 | 21,2 | 22,5 | 24,4 | 25,6 |