1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Сече-ние жил, мм² | Наружный диаметр (размер) кабеля, мм, не более | | | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КПСВВ  КПСВВм  КПСВВт  КПСВВнг(А)-LS | 0,5 | 6,1 | 6,1×9,7 | 10,5 | 11,3 | 12,5 | 13,8 | 13,8 | 11,7×20,4 | 16,4 | 17,4 |
| 0,75 | 6,3 | 6,3×10,2 | 10,8 | 11,8 | 12,9 | 14,2 | 14,2 | 15,4 | 17,1 | 18,2 |
| 1 | 6,8 | 6,9×11,3 | 11,9 | 13,0 | 14,3 | 15,7 | 15,7 | 17,0 | 18,9 | 20,2 |
| 1,5 | 7,7 | 7,7×13,2 | 13,6 | 14,9 | 16,4 | 18,0 | 18,0 | 19,5 | 21,7 | 23,2 |
| 2,5 | 8,9 | 9,0×14,4 | 16,0 | 17,6 | 19,4 | 21,3 | 21,3 | 23,2 | 25,8 | 27,7 |
| КПСВЭВ  КПСВЭВм КПСВЭВт  КПСВЭВнг(А)-LS | 0,5 | 6,3 | 6,3×10,3 | 10,7 | 11,6 | 12,7 | 14,0 | 14,0 | 11,9×20,6 | 16,6 | 17,6 |
| 0,75 | 6,5 | 6,5×10,6 | 11,0 | 12,0 | 13,1 | 14,4 | 14,4 | 15,6 | 17,3 | 18,4 |
| 1 | 7,0 | 7,1×11,5 | 12,1 | 13,2 | 14,5 | 15,9 | 15,9 | 17,2 | 19,1 | 20,4 |
| 1,5 | 7,9 | 7,9×13,4 | 13,8 | 15,1 | 16,6 | 18,2 | 18,2 | 19,7 | 21,9 | 23,4 |
| 2,5 | 9,1 | 9,2×14,6 | 16,2 | 17,8 | 19,6 | 21,5 | 21,5 | 23,4 | 26,0 | 27,9 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Сече-ние жил, мм² | Наружный диаметр (размер) кабеля, мм, не более | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | |
| 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| КПСВВ  КПСВВм  КПСВВт  КПСВВнг(А)-LS | 0,5 | 17,9 | 19,7 | 21,8 | 23,9 | 24,0 | 27,6 | 29,0 | 31,2 |
| 0,75 | 18,8 | 21,0 | 23,4 | 26,2 | 27,9 | 29,1 | 30,4 | 31,7 |
| 1 | 20,8 | 23,2 | 26,0 | 29,0 | 30,9 | 32,3 | 33,7 | 35,1 |
| 1,5 | 24,0 | 26,8 | 30,0 | 33,6 | 35,8 | 37,4 | 39,1 | 40,9 |
| 2,5 | 28,6 | 32,0 | 35,8 | 40,1 | 42,7 | 44,6 | 46,6 | 48,4 |
| КПСВЭВ  КПСВЭВм  КПСВЭВт КПСВЭВнг(А)-LS | 0,5 | 18,1 | 19,9 | 22,0 | 24,1 | 24,0 | 27,8 | 29,2 | 31,4 |
| 0,75 | 19,0 | 21,2 | 23,6 | 26,4 | 28,1 | 29,3 | 30,6 | 31,9 |
| 1 | 21,0 | 23,4 | 26,2 | 29,2 | 31,1 | 32,5 | 33,9 | 35,3 |
| 1,5 | 24,2 | 27,0 | 30,2 | 33,8 | 36,0 | 37,6 | 39,3 | 41,1 |
| 2,5 | 28,8 | 32,2 | 36,0 | 40,3 | 42,9 | 44,8 | 46,8 | 48,6 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Ном. сеч. жил, мм2 | Наружный размер кабеля, мм, не более | | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЛОУТОКС КПСВВнг(А)-LSLTx | 0,5 | 6,0 | 6,0×9,6 | 10,1 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 13,3 | 11,2×19,9 | 15,9 |
| 0,75 | 6,3 | 6,3×10,2 | 10,8 | 11,8 | 12,9 | 14,2 | 14,2 | 15,4 | 17,1 |
| 1,0 | 6,8 | 6,9×11,3 | 11,9 | 13,0 | 14,3 | 15,7 | 15,7 | 17,0 | 18,9 |
| 1,5 | 7,7 | 7,7×13,2 | 13,6 | 14,9 | 16,4 | 18,0 | 18,0 | 19,5 | 21,7 |
| 2,5 | 8,9 | 9,0×14,4 | 16,0 | 17,6 | 19,4 | 21,3 | 21,3 | 23,2 | 25,8 |
|  | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 0,5 | 17,0 | 17,5 | 19,3 | 21,4 | 23,5 | 23,6 | 27,2 | 28,6 | 30,8 |
| 0,75 | 18,2 | 18,8 | 21,0 | 23,4 | 26,2 | 27,9 | 29,1 | 30,4 | 31,7 |
| 1,0 | 20,2 | 20,8 | 23,2 | 26,0 | 29,0 | 30,9 | 32,3 | 33,7 | 35,1 |
| 1,5 | 23,2 | 24,0 | 26,8 | 30,0 | 33,6 | 35,8 | 37,4 | 39,1 | 40,9 |
| 2,5 | 27,7 | 28,6 | 32,0 | 35,8 | 40,1 | 42,7 | 44,6 | 46,6 | 48,4 |
| ЛОУТОКС КПСВЭВнг(А)-LSLTx |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,5 | 6,2 | 6,2×10,0 | 10,3 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 13,5 | 11,4×20,3 | 16,1 |
| 0,75 | 6,5 | 6,5×10,6 | 11,0 | 12,0 | 13,1 | 14,4 | 14,4 | 15,6 | 17,3 |
| 1,0 | 7,0 | 7,1×11,5 | 12,1 | 13,2 | 14,5 | 15,9 | 15,9 | 17,2 | 19,1 |
| 1,5 | 7,9 | 7,9×13,4 | 13,8 | 15,1 | 16,6 | 18,2 | 18,2 | 19,7 | 21,9 |
| 2,5 | 9,1 | 9,2×14,6 | 16,2 | 17,8 | 19,6 | 21,5 | 21,5 | 23,4 | 26,0 |
|  | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 0,5 | 17,2 | 17,7 | 19,5 | 21,6 | 23,7 | 23,8 | 27,4 | 28,8 | 31,0 |
| 0,75 | 18,4 | 19,0 | 21,2 | 23,6 | 26,4 | 28,1 | 29,3 | 30,6 | 31,9 |
| 1,0 | 20,4 | 21,0 | 23,4 | 26,2 | 29,2 | 31,1 | 32,5 | 33,9 | 35,3 |
| 1,5 | 23,4 | 24,2 | 27,0 | 30,2 | 33,8 | 36,0 | 37,6 | 39,3 | 41,1 |
| 2,5 | 27,9 | 28,8 | 32,2 | 36,0 | 40,3 | 42,9 | 44,8 | 46,8 | 48,6 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Сече-ние жил, мм² | Наружный диаметр (размер) кабеля, мм, не более | | | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КПСВПс | 0,5 | 6,0 | 6,0×9,6 | 10,1 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 13,3 | 11,2×19,9 | 15,9 | 17,0 |
| 0,75 | 6,3 | 6,3×10,2 | 10,8 | 11,8 | 12,9 | 14,2 | 14,2 | 15,4 | 17,1 | 18,2 |
| 1 | 6,8 | 6,9×11,3 | 11,9 | 13,0 | 14,3 | 15,7 | 15,7 | 17,0 | 18,9 | 20,2 |
| 1,5 | 7,7 | 7,7×13,2 | 13,6 | 14,9 | 16,4 | 18,0 | 18,0 | 19,5 | 21,7 | 23,2 |
| 2,5 | 8,9 | 9,0×14,4 | 16,0 | 17,6 | 19,4 | 21,3 | 21,3 | 23,2 | 25,8 | 27,7 |
| КПСВЭПс | 0,5 | 6,2 | 6,2×10,0 | 10,3 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 13,5 | 11,4×20,3 | 16,1 | 17,2 |
| 0,75 | 6,5 | 6,5×10,6 | 11,0 | 12,0 | 13,1 | 14,4 | 14,4 | 15,6 | 17,3 | 18,4 |
| 1 | 7,0 | 7,1×11,5 | 12,1 | 13,2 | 14,5 | 15,9 | 15,9 | 17,2 | 19,1 | 20,4 |
| 1,5 | 7,9 | 7,9×13,4 | 13,8 | 15,1 | 16,6 | 18,2 | 18,2 | 19,7 | 21,9 | 23,4 |
| 2,5 | 9,1 | 9,2×14,6 | 16,2 | 17,8 | 19,6 | 21,5 | 21,5 | 23,4 | 26,0 | 27,9 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Сече-ние жил, мм² | Наружный диаметр (размер) кабеля, мм, не более | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | |
| 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| КПСВПс | 0,5 | 17,5 | 19,3 | 21,4 | 23,5 | 23,6 | 27,2 | 28,6 | 30,8 |
| 0,75 | 18,8 | 21,0 | 23,4 | 26,2 | 27,9 | 29,1 | 30,4 | 31,7 |
| 1 | 20,8 | 23,2 | 26,0 | 29,0 | 30,9 | 32,3 | 33,7 | 35,1 |
| 1,5 | 24,0 | 26,8 | 30,0 | 33,6 | 35,8 | 37,4 | 39,1 | 40,9 |
| 2,5 | 28,6 | 32,0 | 35,8 | 40,1 | 42,7 | 44,6 | 46,6 | 48,4 |
| КПСВЭПс | 0,5 | 17,7 | 19,5 | 21,6 | 23,7 | 23,8 | 27,4 | 28,8 | 31,0 |
| 0,75 | 19,0 | 21,2 | 23,6 | 26,4 | 28,1 | 29,3 | 30,6 | 31,9 |
| 1 | 21,0 | 23,4 | 26,2 | 29,2 | 31,1 | 32,5 | 33,9 | 35,3 |
| 1,5 | 24,2 | 27,0 | 30,2 | 33,8 | 36,0 | 37,6 | 39,3 | 41,1 |
| 2,5 | 28,8 | 32,2 | 36,0 | 40,3 | 42,9 | 44,8 | 46,8 | 48,6 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Сече-ние жил, мм² | Наружный диаметр (размер) кабеля, мм, не более | | | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КПСВВКГ  КПСВВКГм,  КПСВВКГт, КПСВВКГнг(А)-LS, КПСВПсКГ | 0,5 | 7,3 | 7,4×11,0 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,6 | 14,6 | 12,6×21,3 | 17,2 | 18,3 |
| 0,75 | 7,6 | 7,7×11,6 | 12,1 | 13,1 | 14,3 | 15,6 | 15,6 | 16,7 | 18,4 | 19,6 |
| 1 | 8,2 | 8,3×12,7 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 17,0 | 17,0 | 18,4 | 20,2 | 21,5 |
| 1,5 | 9,0 | 9,1×14,6 | 14,9 | 16,2 | 17,7 | 19,4 | 19,4 | 20,9 | 23,0 | 24,6 |
| 2,5 | 10,3 | 10,4×15,8 | 17,3 | 18,9 | 20,7 | 22,7 | 22,7 | 24,5 | 27,2 | 29,0 |
| КПСВЭВКГ  КПСВЭВКГм, КПСВЭВКГт, КПСВЭВКГнг  (А)-LS, КПСВЭПсКГ | 0,5 | 7,5 | 7,6×11,4 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,8 | 14,8 | 12,8×21,7 | 17,4 | 18,5 |
| 0,75 | 7,8 | 7,9×12,0 | 12,3 | 13,3 | 14,5 | 15,8 | 15,8 | 16,9 | 18,6 | 19,8 |
| 1 | 8,4 | 8,5×13,1 | 13,4 | 14,6 | 15,8 | 17,2 | 17,2 | 18,6 | 20,4 | 21,7 |
| 1,5 | 9,2 | 9,3×15,0 | 15,1 | 16,4 | 17,9 | 19,6 | 19,6 | 21,1 | 23,2 | 24,8 |
| 2,5 | 10,5 | 10,6×16,2 | 17,5 | 19,1 | 20,9 | 22,9 | 22,9 | 24,7 | 27,4 | 29,2 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Сече-ние жил, мм² | Наружный диаметр (размер) кабеля, мм, не более | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | |
| 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| КПСВВКГ  КПСВВКГм,  КПСВВКГт, КПСВВКГнг(А)-LS, КПСВПсКГ | 0,5 | 18,8 | 20,6 | 22,7 | 24,8 | 24,9 | 28,5 | 30,0 | 32,2 |
| 0,75 | 20,2 | 22,3 | 24,8 | 27,5 | 29,2 | 30,5 | 31,7 | 33,0 |
| 1 | 22,2 | 24,6 | 27,3 | 30,4 | 32,3 | 33,6 | 35,1 | 36,5 |
| 1,5 | 25,3 | 28,2 | 31,3 | 34,9 | 37,1 | 38,7 | 40,4 | 42,3 |
| 2,5 | 30,0 | 33,4 | 37,1 | 41,5 | 44,1 | – | – | – |
| КПСВЭВКГ  КПСВЭВКГм, КПСВЭВКГт, КПСВЭВКГнг(А)-LS, КПСВЭПсКГ | 0,5 | 19,0 | 20,8 | 22,9 | 25,0 | 25,1 | 28,7 | 30,2 | 32,4 |
| 0,75 | 20,4 | 22,5 | 25,0 | 27,7 | 29,4 | 30,7 | 31,9 | 33,2 |
| 1 | 22,4 | 24,8 | 27,5 | 30,6 | 32,5 | 33,8 | 35,3 | 36,7 |
| 1,5 | 25,5 | 28,4 | 31,5 | 35,1 | 37,3 | 38,9 | 40,6 | 42,5 |
| 2,5 | 30,2 | 33,6 | 37,3 | 41,7 | 44,3 | – | – | – |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Сече-ние жил, мм² | Наружный диаметр (размер) кабеля, мм, не более | | | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КПСВВКВ  КПСВВКВм,  КПСВВКВт, КПСВВКВнг(А)-LS, КПСВПсКПс | 0,5 | 11,8 | 11,9×15,5 | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 19,1 | 19,1 | 17,1×25,8 | 21,7 | 22,8 |
| 0,75 | 12,0 | 12,2×16,1 | 16,6 | 17,6 | 18,8 | 20,1 | 20,1 | 21,2 | 22,9 | 24,1 |
| 1 | 12,5 | 12,8×17,2 | 17,7 | 18,9 | 20,1 | 21,5 | 21,5 | 22,9 | 24,7 | 26,0 |
| 1,5 | 13,4 | 13,6×19,1 | 19,4 | 20,7 | 22,2 | 23,9 | 23,9 | 25,4 | 27,5 | 29,1 |
| 2,5 | 14,6 | 14,9×20,3 | 21,8 | 23,4 | 25,2 | 27,2 | 27,2 | 29,0 | 31,7 | 33,5 |
| КПСВЭВКВ  КПСВЭВКВм, КПСВЭВКВт, КПСВЭВКВнг(А)-LS, КПСВЭПсКПс | 0,5 | 12,0 | 12,1×15,9 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 19,3 | 19,3 | 17,3×26,2 | 21,9 | 23,0 |
| 0,75 | 12,2 | 12,4×16,5 | 16,8 | 17,8 | 19,0 | 20,3 | 20,3 | 21,4 | 23,1 | 24,3 |
| 1 | 12,7 | 13,0×17,6 | 17,9 | 19,1 | 20,3 | 21,7 | 21,7 | 23,1 | 24,9 | 26,2 |
| 1,5 | 13,6 | 13,8×19,5 | 19,6 | 20,9 | 22,4 | 24,1 | 24,1 | 25,6 | 27,7 | 29,3 |
| 2,5 | 14,8 | 15,1×20,7 | 22,0 | 23,6 | 25,4 | 27,4 | 27,4 | 29,2 | 31,9 | 33,7 |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Сече-ние жил, мм² | Наружный диаметр (размер) кабеля, мм, не более | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | |
| 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| КПСВВКВ  КПСВВКВм,  КПСВВКВт, КПСВВКВнг(А)-LS, КПСВПсКПс | 0,5 | 23,2 | 25,1 | 27,2 | 29,3 | 29,4 | 33,0 | 34,5 | 36,7 |
| 0,75 | 24,7 | 26,8 | 29,3 | 32,0 | 33,7 | 35,0 | 36,2 | 37,5 |
| 1 | 26,7 | 29,1 | 31,8 | 34,9 | 36,8 | 38,1 | 39,6 | 41,0 |
| 1,5 | 29,8 | 32,7 | 35,8 | 39,4 | 41,6 | 43,2 | 44,9 | 46,8 |
| 2,5 | 34,5 | 37,9 | 41,6 | 46,0 | 48,6 | – | – | – |
| КПСВЭВКВ  КПСВЭВКВм, КПСВЭВКВт, КПСВЭВКВнг(А)-LS, КПСВЭПсКПс | 0,5 | 23,5 | 25,3 | 27,4 | 29,5 | 29,6 | 33,2 | 34,7 | 36,9 |
| 0,75 | 24,9 | 27,0 | 29,5 | 32,2 | 33,9 | 35,2 | 36,4 | 37,7 |
| 1 | 26,9 | 29,3 | 32,0 | 35,1 | 37,0 | 38,3 | 39,8 | 41,2 |
| 1,5 | 30,0 | 32,9 | 36,0 | 39,6 | 41,8 | 43,4 | 45,1 | 47,0 |
| 2,5 | 34,7 | 38,1 | 41,8 | 46,2 | 48,8 | – | – | – |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Сече-ние жил, мм² | Наружный диаметр (размер) кабеля, мм, не более | | | | | | | | | |
| Число пар | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КПСВВБВ  КПСВВБВм,  КПСВВБВт, КПСВВБВнг(А)-LS, КПСВПсБПс | 0,5 | 13,0 | 13,0×16,6 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20,3 | 20,3 | 18,2×26,9 | 22,9 | 24,0 |
| 0,75 | 13,3 | 13,3×17,3 | 17,8 | 18,8 | 20,0 | 21,3 | 21,3 | 22,4 | 24,1 | – |
| 1 | 13,9 | 13,9×18,3 | 18,9 | 20,1 | 21,3 | 22,7 | 22,7 | 24,1 | – | – |
| 1,5 | 14,7 | 14,7×20,2 | 20,6 | 21,9 | 23,4 | – | – | – | – | – |
| 2,5 | 16,0 | 16,0×21,4 | 23,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| КПСВЭВБВ  КПСВЭВБВм, КПСВЭВБВт, КПСВЭВБВнг(А)-LS, КПСВЭПсБПс | 0,5 | 13,2 | 13,2×17,0 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,5 | 20,5 | 18,4×27,1 | 23,1 | 24,2 |
| 0,75 | 13,5 | 13,5×17,7 | 18,0 | 19,0 | 20,2 | 21,4 | 21,5 | 22,6 | 24,3 | – |
| 1 | 14,0 | 14,1×18,7 | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 | 22,9 | 24,3 | – | – |
| 1,5 | 14,9 | 14,9×20,6 | 20,8 | 22,1 | 23,6 | – | – | – | – | – |
| 2,5 | 16,2 | 16,2×22,0 | 23,2 | – | – | – | – | – | – | – |